**上饶市君立世光学有限公司**

**安全操作规程**

**SRJLSGX/AQB3-（0201至0214）-2020**

**编 制：标准化文件编制小组**

**审 核：黄李春**

**批 准：刘波**

生效日期： 2020年6月1日

**目 录**

**叉车安全操作规程**

**SRJLSGX/AQB3-0201-2020**

1、驾驶人员必须经过相关部门考试合格，取得特殊工种操作证，方可驾驶叉车，并严格遵守各项安全操作规程。

2、驾驶人员必须认真学习各种物品的特性，熟悉掌握各种应急处置方法、熟悉各种应急救援器材的使用。

3. 必须认真学习并严格遵守操作规程，熟悉车辆性能和操作区域道路情况。掌握维护叉车保养基本知识和技能，认真按规定做好车辆的维护保养工作。

4. 严禁带人行驶、严禁酒后驾驶；行驶途中不准饮食和闲谈；不准行驶途中手机通话。

5. 车辆使用前，应严格检查，严禁带故障出车；应调整好座椅位臵，便于手脚操作。

6．搬运货物时不允许用单个货叉运转货物，也不允许用货叉尖端去挑起货物，必须是货叉的全部插入货物下面并使货物均匀地放在货叉上。

7．叉车操作要平稳、准确，禁止急刹车，急转弯平稳起步，转向前一定要先减速，正常行驶速度不要过快，平稳制动停车。

8．严禁货叉上站人、载人运行。

9．对于尺寸较大的货物要小心搬运，不要搬运未固定或松散的货物

10、驾驶人员根据不同的危险特性，应分别穿戴相应的防护用具。